## コマンドラインオプション

ユーザーズガイド > 操作方法 > コマンドラインオプション

よく使うコマンドラインオプションについて説明します． 他にもコマンドラインオプションはありますが， ほとんどが設定ダイアログなどで設定できるものなので，省略します．

-f -freq ???
  サンプリング周波数を設定します．単位は Hz です．
  例：

            spwave -f 8000 data_8k.ad

  この例では data_8k.ad をサンプリング周波数 8kHz で読み込んでいます．
-F -format ???
  ファイルのフォーマットを指定します．指定できるフォーマットは， フォーマットの項を参照して下さい．
  例：

            spwave -format swap data_swap.ad

  この例では data_swap.ad をスワップフォーマットで読み込んでいます．
-c -channel ???
  チャネル数を指定します．
  例：

            spwave -channel 8 data_8channel.ad

  この例では data_8channel.ad を8チャネルデータとして読み込んでいます．
-b -bit bits_per_sample
  1サンプルあたりのビット数を指定します． 例えば，C言語でいうshort型で保存してあれば，ほとんどの環境では， 16ビットとなります．指定できるビット数は， フォーマットの項を参照して下さい．
  例：

            spwave -bit 64 data_64bit.ad

  この例では data_64bit.ad を64ビットのデータとして読み込んでいます．
-h -help
  ヘルプメッセージを表示します．

ユーザーズガイド > 操作方法 > コマンドラインオプション

Last modified: "2012-08-22 01:31:09 hideki"