## ポップアップメニュー

ユーザーズガイド > メニューリファレンス > ポップアップメニュー

ポップアップメニューは，波形を表示する領域で，マウスの右ボタンをクリックすると現れます． Mac OSでは，Control+クリックによりポップアップメニューが表示されます． ポップアップメニューには，良く使うメニューや波形上で使うことが多いメニューが含まれています．

### 指定範囲を再生

指定範囲を再生します．マウスの中ボタンをクリックしたときと同じです．

### ウィンドウの範囲を再生

現在の表示範囲を再生します．

### 波形全体を再生

ファイル全体を再生します．

### 処理を停止

実行中の処理を停止します． 再生や編集を停止することができます．処理内容によっては停止できないことがあります．

### 拡大

拡大と同じです．

### 縮小

縮小と同じです．

### 全体の表示

全体の表示と同じです．

### 指定範囲を拡大

指定範囲を拡大と同じです．

### 同期

同期と同じです．

### 全部を同じ範囲に

全部を同じ範囲にと同じです．

### ここから選択

現在のカーソル位置からファイルの最後までを選択します．

### ここまで選択

ファイルの先頭から現在のカーソル位置までを選択します．

### 編集

- 切り取り
  選択範囲を切り取ってクリップボードにコピーします．
- コピー
  選択範囲をクリップボードにコピーします．
- 貼り付け
  クリップボードの内容を貼り付けます． 貼り付け先の内容は置き換えられます．
- ミックス
  クリップボードの内容をカーソル位置にミックスします．
- 挿入
  クリップボードの内容をカーソル位置に挿入します．
- 置換
  現在の選択範囲をクリップボードの内容に置き換えます．
- 値の変更...
  カーソル位置の振幅値の変更を行います．
- 無音区間の挿入...
  カーソル位置に無音区間を指定した長さだけ挿入します．

### ラベル

- シンプルなラベルの挿入
  値なしのラベルを挿入します．時間情報のみが保存されます．
- 値付きラベルの挿入
  現在の振幅値を値として持つラベルを挿入します． 現在選択されているチャネルがあるときはそのチャネルの値が， ない場合は1チャネルの値が保存されます．
- ラベルの挿入...
  ラベルを挿入します． ラベルを挿入するためのダイアログが開くので，必要な項目を入力してOKを押してください．
- ラベルの変更...
  カーソルに最も近いラベルの値を変更します． ラベルを変更するためのダイアログが開くので，必要な項目を変更してOKを押してください．
- ラベルの削除
  カーソルに最も近いラベルを削除します．
- 範囲内のラベルを削除
  指定範囲内のラベルを削除します．
- ラベル間を選択
  カーソル位置がある二つのラベルの間にある場合に，その間を選択します．
- 範囲ラベルをセット
  指定範囲を範囲ラベルとします．
- 範囲ラベルを現在の範囲に
  カーソルに最も近い範囲ラベルを現在の指定範囲にします．
- 範囲ラベルの結合
  カーソルに最も近い範囲ラベルを，隣接する範囲ラベルと結合します．
- 範囲ラベルの分割
  範囲ラベルをカーソル位置で分割します．

### 分析

- 指定範囲の分析
  指定範囲を分析します．分析には，分析の設定ダイアログのパラメータが用いられます． 長すぎる範囲は分析できません．
- 広帯域分析
  指定範囲の広帯域分析を行います．時間分解能が高く，周波数分解能が低い分析です． デフォルトでは，フレーム長を8msにして分析します．分析には，分析の設定ダイアログのパラメータが用いられます．
- 狭帯域分析
  指定範囲の狭帯域分析を行います．時間分解能が低く，周波数分解能が高い分析です． デフォルトでは，フレーム長を51.1msにして分析します．分析には，分析の設定ダイアログのパラメータが用いられます．
- CQT分析
  CQTスペクトルを算出します．人間の聴覚特性と似た，低域で周波数分解能が高く，高域で周波数分解能が低いという特徴を持つ分析です． 音楽信号の分析などに向いています．分析には，分析の設定ダイアログのCQTパラメータが用いられます． バージョン0.9で導入されました．

ユーザーズガイド > メニューリファレンス > ポップアップメニュー

Last modified: "2025-04-10 02:40:15 hideki"