
	自動保存機能について


はじめに
--------

バージョン0.5から，自動保存機能が付きました．これは現在選択されている範囲を，
適切なファイル名を付けて保存する機能です．また，切り出した範囲のログがファイ
ルとして保存されます．


使用方法
--------

自動保存は，保存したい範囲を指定してから，メニューバーの「編集」から「取り出
しと自動保存」を選択して下さい．選択された範囲の波形ウィンドウが新しく作成さ
れ，その波形が適切なファイル名で保存されます．デフォルトの保存先は，元のファ
イルのあるディレクトリとなります．これは設定ダイアログで変更できます．また，
保存フォーマットは基本的に元のフォーマットとなります．

また，自動保存と同時に，選択範囲を示したラベルが元のウィンドウに表示され，さ
らにこのラベルが適切なファイル名で保存されます．これがログを表します．つま
り，ログは，spwaveで用いるラベルファイルと互換のファイル形式となっています．


設定について
------------

自動保存の設定は，メニューバーの「編集」から「設定...」を選んで設定ダイアログ
を開き，「自動保存」タブを選択することでできます．それぞれの設定項目について
簡単に説明します．

[自動保存先] デフォルトで保存されるディレクトリを示します．例えば，CD-ROMに
データがある場合など，元ファイルのあるディレクトリが書き込みできない場合に便
利です．

[自動保存IDの種類] 自動保存する際のファイル名をどうするかを決定します．デフォ
ルトは，「2-Digit Serial Number」であり，これは2桁の通し番号を示します．この
場合，01，02，03，... というIDがファイルの拡張子の前に付けられます．同様に，3
桁，4桁のものが用意されています．また，「Edge Points」は，選択範囲の端点のポ
イントを示すもので，選択範囲の開始点が1234で終了点が5678だった場合は，
1234-5678というIDが付きます．

[IDのプリフィックス] 自動保存IDの前に付ける文字を設定します．例えば，元のファ
イル名が，foo.wav で，IDの種類が「2-Digit Serial Number」だった場合に，プリフ
ィックスに何も値がない場合は，foo01.wav，foo02.wav，...となり，これが`_'だっ
た場合は，foo_01.wav，foo_02.wav，...となります．

[ラベルの拡張子] ログファイルの拡張子を指定します．デフォルトでは「_cut.txt」
となっています．元のファイル名が，foo.wavであった場合，foo_cut.txtとなりま
す．

[ラベルファイルにフルパスを書き込む] デフォルトでは，ログにはディレクトリ名を
取り除いたファイル名が書き込まれますので，それを変更したい場合は，これをチェ
ックします．


坂野秀樹（Banno Hideki）
