## 分析の設定

ユーザーズガイド > ダイアログリファレンス > 分析の設定

分析に用いるパラメータの設定を行います． 必要なパラメータを変更してOKか適用を押します． 適用を押すと，現在分析を行っているウィンドウ全てに設定が適用されます． ダイアログは開いたままでもspwaveの操作を継続できます．

### パラメータ

分析の種類
  分析の種類を選択します．以下の種類が選択できます．
  - Spectrum: 通常の振幅スペクトル（パワースペクトル）です．
  - Smoothed Spectrum: 平滑化スペクトルです． ケプストラムによる平滑化が行われます．リフタ長の値が小さいほどスペクトルが滑らかになります．
  - Phase: 位相スペクトルです．
  - Unwrapped Phase: アンラップド位相スペクトルです． 位相の値が連続的な値になるように処理されています。
  - Group Delay: 群遅延スペクトルです．
  - Cepstrum: ケプストラムです．
  - Smoothed Group Delay: 群遅延スペクトルを平滑化したものです． リフタ長の値が小さいほどスペクトルが滑らかになります．
  - Time-Domain Group Delay: 群遅延スペクトルを逆フーリエ変換したものです．
分析窓の種類
  分析窓の種類を選択します．
  - Hamming: ハミング窓です．
  - Hanning: ハニング窓です．
  - Blackman: ブラックマン窓です．
  - Gauss: ガウス窓です．
最小のFFT長
  最小のFFT長です．分析の際には，これ以上のFFT長が、必要に応じてゼロ詰めして使用されます．
最大のFFT長
  最大のFFT長です．これ以上長いFFT長を使用する分析を行うことができません。
リフタ長
  ケプストラム分析に用いられるリフタの長さを指定します． 値が小さいほどスペクトルが滑らかになります． 分析の種類が「Smoothed Spectrum」か「Smoothed Group Delay」の場合に使用されます．

### CQTパラメータ

CQT分析に用いるパラメータの設定を行います． バージョン0.9で導入されました．

オクターブあたりのビン数
  1オクターブあたりのビンの数を指定します。数が大きくなると，CQTスペクトルの分解能が向上します．
分析最小周波数
  CQTスペクトルの最小周波数を指定します． 値が小さい方が分析対象の周波数帯域が広くなりますが，計算時間がかかるようになります．
最小周波数に音楽的な音高を用いる
  内部的に用いるCQTスペクトルの最小周波数を，音楽的な音高（ピアノの鍵盤に対応する高さ）に基づいて決定します． 音楽信号の分析などに有用です．
ERBに基づく周波数軸伸縮を用いる
  CQTスペクトルの周波数軸を，聴覚システムの周波数分解能を模擬したERBに基づいて伸縮します．
ブロック長のマージン倍率
  CQTスペクトログラム算出の際の分析ブロック長を，理論上の必要最低限のブロック長の何倍にするかを指定します． 倍率が低い場合，特に低域で不連続が現れる場合があります．倍率が高い場合は不連続が解消されていきますが，計算時間がかかることになります． CQTスペクトログラムの場合のみに有効な設定です．
ブロック窓の遷移長比率
  CQTスペクトログラム算出の際，分析ブロックの両端に窓関数を乗じますが，その窓関数の長さを決定します． 具体的には，この数字の逆数がテーパー部分（先細り部分）の比率になり，例えば数字が4の場合はテーパー部分の長さがブロック長の1/4になります． CQTスペクトログラムの場合のみに有効な設定です．

### 動作

常に新しいウィンドウを作成
  分析したときに常に新しいウィンドウを作成します． チェックがオフの場合は，一つの音声ファイルに対して一つのウィンドウが作成されます．
スペクトルにデシベルを使わない
  スペクトルを表示する際にデシベルを使用しません．
正規化したスペクトルを表示
  音声波形の取り得る最大値で正規化したスペクトルを表示します。 チェックが入っていない場合は，波形の生（raw）の値からスペクトルを計算します．
波形の最大値での正規化
  スペクトルを波形の最大値で正規化します．

ユーザーズガイド > ダイアログリファレンス > 分析の設定

Last modified: "2025-04-12 18:25:17 hideki"