## 表示メニュー

ユーザーズガイド > メニューリファレンス > 表示メニュー

表示領域の拡大・縮小，時間軸の変更などを行います．

### 拡大

表示範囲を拡大します．カーソル位置を中心に拡大されます．

### 縮小

表示範囲を縮小します．カーソル位置を中心に縮小されます．

### 全体の表示

ファイル全体を表示します．

### 指定範囲を拡大

指定範囲を拡大します．

### 時間軸

時間軸の表示を変更します．全てのウィンドウでこの値が有効になります．

- 秒
- ミリ秒
- ポイント
- 分割秒 「時:分:秒」の形式で表示します．

### 縦軸の拡大

縦軸の表示領域を拡大します．

### 縦軸の縮小

縦軸の表示領域を縮小します．

### 縦軸の全体の表示

縦軸の全体を表示します．初期状態ではこの状態になっています．

### 縦軸の同期

他のウィンドウの縦軸の表示領域を，現在のウィンドウの縦軸の表示領域に一致させます．

### 情報エリアを表示

ラベルなどの情報を表示するエリアを表示します．

### 詳細な描画

波形を比較的詳細に描くようにします． 速度は遅くなります． ファイルが長い場合には，この設定が有効でも詳細に描画されないことがあります．

### ラベルの描画

ラベルを描画します．ラベルを描画したくない場合は，チェックを外します． ラベルが多い場合などには，波形が見にくくなることがあるため， この機能を使うことをお勧めします．

### 対数周波数軸

周波数軸を対数にします．横軸が周波数のデータとスペクトログラムに対して有効になります．

### スペクトログラム

- スペクトログラムなし
  通常の音声波形を表示します．
- 広帯域スペクトログラム
  広帯域分析のスペクトログラムを表示します．
- 狭帯域スペクトログラム
  狭帯域分析のスペクトログラムを表示します．
- 平滑化スペクトログラム
  狭帯域分析を行ったときの平滑化スペクトル（ケプストラムによる平滑化）のスペクトログラムを表示します． 平滑化の度合は，分析の設定ダイアログのリフタ長の値で決まります．
- CQTスペクトログラム
  CQT分析によるスペクトログラムを表示します．人間の聴覚特性と似た，低域で周波数分解能が高く，高域で周波数分解能が低いという特徴を持つ分析です． 音楽信号の分析などに向いています．分析には，分析の設定ダイアログのCQTパラメータが用いられます． バージョン0.9で導入されました．
- ピアノ鍵盤の描画
  スペクトログラムにピアノ鍵盤を描画します． バージョン0.9からサポートされています．
- スペクトログラムの更新
  スペクトログラムを再描画します．
- スペクトログラムの設定...
  スペクトログラムの設定を変更します． スペクトログラムダイアログが開くので， 必要な項目を変更してOKを押します． 設定を変更すると，OKボタンを押さなくても、即座に反映されます．

ユーザーズガイド > メニューリファレンス > 表示メニュー

Last modified: "2025-04-12 20:49:32 hideki"